Download-Links & Installation

Du hast einen Bug entdeckt? Du hast einen Verbesserungsvorschlag? Du hast Ideen? nur her damit: https://notfallbox.info/helpdesk

Hier fassen wir noch einmal zusammen, welche Download-Möglichkeiten es gibt. Die Downloads selbst befinden sich zum aller größten Teil auf externen Quellen (Cloud).

Generell

App	Linux	Windows	MacOS	Erklärung
Raspberry OS	Download	Download	Download	Raspberry-Imager mit Direktdownload des OS
Balenea Etcher	Download	Balenea Etcher	Download	IMG/ISO-Dateien auf SD-Karte/USB-Stick schreiben
SSH-Client	puTTY
APK-Backup	ANDROID: APK Extractor & Analyzer

Installer

Es gibt nur noch EIN Installationsprogramm. Mithilfe dieses Programmes können alle Versionen der Notfallbox und Notfallbox Mini hardwareabhängig installiert werden.
Bitte per SSH anmelden, folgenden Befehl hier kopieren und dann in der Notfallbox ausführen:

wget https://notfallbox.info/download/NFB_Installation && chmod 777 NFB_Installation && ./NFB_Installation

Nach dem Neustart innerhalb der Programmausführung reicht folgender Befehl:

./NFB_Installation

Im Anschluss erfolgen ein paar Auswahl-Fenster und dann wird die komplett funktionsfähige Notfallbox auf dem Computer eingerichtet. Mittels des Setup Kommandos kann diese noch an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden, solange noch eine LAN-Verbindung besteht.

Updates

Letzte Vollversion: 140
Derzeit gibt es keine Updates.

Image

Nachdem die Installation der Notfallbox massiv vereinfacht wurde, ist es weitherin nicht mehr zweckmäßig, den Aufwand von Image-Dateien für jede Notfallbox und für jeden Raspberry PI vorzuhalten. Daher beschränken wir uns bei den Images auf die Notfallbox M. Bitte nicht vergessen: Nach dem Aufspielen des Image kann mit Version die aktiven Versionsstände und mit ''Setup' das System angezeigt und ggfss geändert werden.

Version	Computer	Link	WiFi	Größe	Datum
M	116	NanoPi Neo	i-NFB-M-116-nanoPiNeo-USB.img.gz	RTL 88x2bu	1,4 GB	28.06.2025
M	116	RPI 0	i-NFB-M-116-Pi0.img.gz	RTL 8188fu	1,7 GB	17.11.2024
M	116	RPI 0W	i-NFB-M-116-Pi0W-Wifi-intern.img.gz	onboard Chip	1,4 GB	23.02.2025
M	116	RPI 0W	i-NFB-M-116-Pi0W-Wifi-USB.img.gz	RTL 88x2bu	1,4 GB	23.02.2025
M	116	RPI 02W	i-NFB-M-116-Pi02W-Wifi-intern.img.gz	onboard Chip	2,0 GB	22.02.2025
M	116	RPI 02W	i-NFB-M-116-Pi02W-Wifi-USB.img.gz	RTL 88x2bu	1,3 GB	22.02.2025
M	116	RPI 3B+	i-NFB-M-116-Pi3-Wifi-intern.img.gz	onboard Chip	2,0 GB	23.02.2025
M	116	RPI 3B+	i-NFB-M-116-Pi3.-Wifi-USBimg.gz	RTL 88x2bu	2,1 GB	23.02.2025
Xpi	120	RPI 02W	i-NFB-Xpi-120-Pi02W-Wifi-intern.img.gz	onboard-Chip	2,0 GB	12.02.2025
Xpi	120	RPI 02W	i-NFB-Xpi-120-Pi02W-Wifi-USB.img.gz	RTL 88x2bu	2,0 GB	22.02.2025
Xpi	120	RPI 02W	i-NFB-Xpi-120-Pi02W-no-Wifi.img.gz	Server-Mode	2,0 GB	22.02.2025
Xpi	120	RPI 3B+	i-NFB-Xpi-120-Pi3-Wifi-intern.img.gz	onboard-Chip	2,3 GB	12.02.2025
Xpi	120	RPI 3B+	i-NFB-Xpi-120-Pi3-Wifi-USB.img.gz	RTL 88x2bu	2,3 GB	13.02.2025
Xpi	120	RPI 3B+	i-NFB-Xpi-120-Pi3-no-Wifi.img.gz	Server-Mode	2,3 GB	13.02.2025
Xpi	120	RPI 4	i-NFB-Xpi-120-Pi4-Wifi-intern.img.gz	onboard-Chip	2,3 GB	12.02.2025
Xpi	120	RPI 4	i-NFB-Xpi-120-Pi4-Wifi-USB.img.gz	RTL 88x2bu	2,3 GB	13.02.2025
Xpi	120	RPI 4	i-NFB-Xpi-120-Pi4-no-Wifi.img.gz	Server-Mode	2,3 GB	13.02.2025
Xpi	120	RPI 5	i-NFB-Xpi-120-Pi5-Wifi-intern.img.gz	onboard-Chip	2,1 GB	12.02.2025
Xpi	120	RPI 5	i-NFB-Xpi-120-Pi5-Wifi-USB.img.gz	RTL 88x2bu	1,9 GB	23.02.2025
Xpi	140	RPI 5	i-NFB-140-Xpi-Pi5-no-Wifi.img.gz	Server-Mode	1,6 GB	03.11.2025

Anmerkung: Images gibt es leider nur für den Raspberry PI. X86-PC sind zu unterschiedlich, um hier einheitliche Images erstellen zu können. Hier bitte auf unsere Installationsanleitung zurückgreifen.

Hilfsmaterial

Natürlich brauchen wir noch etwas, um die Bevölkerung auf die Existenz einer Notfallbox aufmerksam zu machen - wenn diese denn installiert und im Einsatz ist.

Flyer Öffentlichkeit	ODG	PNG	PDF	Offenes WLAN	Notfallbox Mini
Flyer Zusammenarbeit	ODG	PNG	PDF	Verschlüsseltes WLAN	Notfallbox