Download-Links & Installation

Du hast einen Bug entdeckt? Du hast einen Verbesserungsvorschlag? Du hast Ideen? nur her damit: https://notfallbox.info/helpdesk

Hier fassen wir noch einmal zusammen, welche Download-Möglichkeiten es gibt. Die Downloads selbst befinden sich zum aller größten Teil auf externen Quellen (Cloud).

Generell

App	Linux	Windows	MacOS	Erklärung
Raspberry OS	Download	Download	Download	Raspberry-Imager mit Direktdownload des OS
Balenea Etcher	Download	Balenea Etcher	Download	IMG/ISO-Dateien auf SD-Karte/USB-Stick schreiben
SSH-Client	puTTY
APK-Backup	ANDROID: APK Extractor & Analyzer

Installer

Es gibt nur noch EIN Installationsprogramm. Mithilfe dieses Programmes können alle Versionen der Notfallbox und Notfallbox Mini hardwareabhängig installiert werden.
Bitte per SSH anmelden, folgenden Befehl hier kopieren und dann in der Notfallbox ausführen:

wget https://notfallbox.info/download/NFB_Installation && chmod 777 NFB_Installation && ./NFB_Installation

Nach dem Neustart innerhalb der Programmausführung reicht folgender Befehl:

./NFB_Installation

Im Anschluss erfolgen ein paar Auswahl-Fenster und dann wird die komplett funktionsfähige Notfallbox auf dem Computer eingerichtet. Mittels des Setup Kommandos kann diese noch an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden, solange noch eine LAN-Verbindung besteht.

Updates

Letzte Vollversion: 143
Aktuell gibt es keine Updates.

Image Notfallbox

Version	Computer	Link	WiFi	Größe	Datum
140	RPI 02W	i-NFB-140-Pi02W-Wifi-intern.img.gz	onboard-Chip	2,0 GB	09.11.2025
140	RPI 02W	i-NFB-140-Pi02W-Wifi-USB.img.gz	RTL 88x2bu	2,0 GB	09.11.2025
140	RPI 02W	i-NFB-140-Pi02W-no-Wifi.img.gz	Server-Mode	2,0 GB	09.11.2025
120	RPI 3B+	i-NFB-Xpi-120-Pi3-Wifi-intern.img.gz	onboard-Chip	2,3 GB	12.02.2025
120	RPI 3B+	i-NFB-Xpi-120-Pi3-Wifi-USB.img.gz	RTL 88x2bu	2,3 GB	13.02.2025
120	RPI 3B+	i-NFB-Xpi-120-Pi3-no-Wifi.img.gz	Server-Mode	2,3 GB	13.02.2025
140	RPI 4	i-NFB-Xpi-120-Pi4-Wifi-intern.img.gz	onboard-Chip	2,0 GB	12.02.2025
140	RPI 4	i-NFB-140-Pi4-Wifi-USB.img.gz	RTL 88x2bu	3,3 GB	13.02.2025
140	RPI 4	i-NFB-Xpi-120-Pi4-no-Wifi.img.gz	Server-Mode	1,4 GB	13.02.2025
140	RPI 5	i-NFB-140-Pi5-Wifi-intern.img.gz	onboard-Chip	1,6 GB	12.02.2025
140	RPI 5	i-NFB-Xpi-120-Pi5-Wifi-USB.img.gz	RTL 88x2bu	1,9 GB	23.02.2025
140	RPI 5	i-NFB-140-Pi5-no-Wifi.img.gz	Server-Mode	1,7 GB	03.11.2025

Images Notfallbox M(ini)

Version	Computer	Link	WiFi	Größe	Datum
116	NanoPi Neo	i-NFB-M-116-nanoPiNeo-USB.img.gz	RTL 88x2bu	1,4 GB	28.06.2025
116	RPI 0	i-NFB-M-116-Pi0.img.gz	RTL 8188fu	1,7 GB	17.11.2024
116	RPI 0W	i-NFB-M-116-Pi0W-Wifi-intern.img.gz	onboard Chip	1,4 GB	23.02.2025
116	RPI 0W	i-NFB-M-116-Pi0W-Wifi-USB.img.gz	RTL 88x2bu	1,4 GB	23.02.2025
116	RPI 02W	i-NFB-M-116-Pi02W-Wifi-intern.img.gz	onboard Chip	2,0 GB	22.02.2025
116	RPI 02W	i-NFB-M-116-Pi02W-Wifi-USB.img.gz	RTL 88x2bu	1,3 GB	22.02.2025
116	RPI 3B+	i-NFB-M-116-Pi3-Wifi-intern.img.gz	onboard Chip	2,0 GB	23.02.2025
116	RPI 3B+	i-NFB-M-116-Pi3-Wifi-USB.img.gz	RTL 88x2bu	2,1 GB	23.02.2025

Anmerkung: Images gibt es leider nur für den Raspberry PI. X86-PC sind zu unterschiedlich, um hier einheitliche Images erstellen zu können. Hier bitte auf unsere Installationsanleitung zurückgreifen.

Hilfsmaterial

Natürlich brauchen wir noch etwas, um die Bevölkerung auf die Existenz einer Notfallbox aufmerksam zu machen - wenn diese denn installiert und im Einsatz ist.

Flyer Öffentlichkeit	ODG	PNG	PDF	Offenes WLAN	Notfallbox Mini
Flyer Zusammenarbeit	ODG	PNG	PDF	Verschlüsseltes WLAN	Notfallbox