Aktuell bekannte Fehler:

Stand: 07.09.2025

NFB_Installation

Alle	Installiert Hotspot im Server-Mode

NFB_Update

Alle	Die Versionen werden beim Updatevorgang nicht korrekt gesetzt. Der Mechanismus hierfür muss geändert werden.

Notfallbox Mini

Aktuell sind keine Fehler bekannt.

Notfallbox

Alle	Mini-Cloud: Maximal Upload 2 MB
Alle	Setup: SEC/CIT kein Passwortwechsel möglich –> Tool Netcat hat gefehlt, wird mit nächstem Update behoben –> Temporärer Fix: Notfallbox muss am Internet hängen ssh sudo apt -y install netcat*
Alle	GPIO: nach der Installation funktioniert das EIN/AUS-Schalten der GPIO- und I²C-Konfiguration nicht. Führt man dies pro GPIO- und I²C-Sensor einmalig aus der Shell heraus aus, funktioniert dies später auch aus der Web-Oberfläche problemlos. –> Derzeit im Test