Einkaufslisten (neutral)

Nachdem der Gründer der Initiative sich nach und nach von einigen seiner Notfallboxen getrennt hat, ist uns aufgefallen, dass tatsächlich Bedarf an diesen Geräten besteht. Da man natürlich eine Notfallbox nicht einfach so kaufen kann, aber auch niemand wirklich Geld damit verdienen und Bürger abzocken möchte, haben wir hier einiges an Hilfen vorbereitet für Euch.

Im Folgenden findet man eine Zusammenstellung von Systemen, welche Verkäufer-neutral aufgeführt werden, um die eigene Kaufentscheidung nicht zu beeinflussen.

Notfallbox Mini

Raspberry PI Zero oder PI Zero W

OTG-Adapter (Micro-USB-Stecker auf USB-A-Buchse) für den USB-Wifi-Dongle

USB-Wifi-Dongle (geeignete Geräte)

SD-Karte minimal 64 GB (Klasse 10)

USB-Powerbank (Pass-through-fähig) mit Anschlusskabel auf USB-Micro-Stecker

Solar-Panel mit USB-Anschluss, passend zur Powerbank

Notfallbox (Xpi)

Raspberry PI Zero 2W, PI 3B+, PI 4 oder PI 5

PI Zero 2W & 3B+: SD-Karte mit mind. 64 GB

Pi 4: USB-SSD mit USB 3.2

PI5: M2-SSD über den PCIe-HAT

Ganz wichtig: AKTIVE KÜHLUNG mittels Lüfter oder zumindest ein Gehäuse, welches die Hitze auf die Umgebung ableitet

USB-Wifi-Dongle (geeignete Geräte)

USB-Powerbank (Pass-through-fähig) mit Anschlusskabel auf USB-Micro-Stecker

Solar-Panel mit USB-Anschluss, passend zur Powerbank

Notfallbox (Xpc)

Im Endeffekt läuft die Notfallbox auf jedem x86-kompatiblen PC. Jedoch sind folgende Ausstattungsmerkmale wünschenswert:

Stromversorgung 12V! Entsprechende Netzteile sind bei Kleinst-PCs inzwischen Standard.

USB V3.x Ports

Als Boot- und Arbeitsmedium sollte unbedingt ein SSD-Speicher gewählt werden.

Debian Linux (aktuell V12 Bookworm)

LAN-Schnittstelle

Bei Bedarf USB-Wifi-Dongle welcher den Access-Point-Modus unterstützt.