Startseite	Notfallbox	⇓ Hardware ⇓	Installation PI	Installation i386	Funktionen
Übersicht	WLAN-Dongle	Variante 1	✘ Variante 2	Optionen	Variante 3

Variante 2: Raspberry PI Zero 2

Hierbei handelt es sich um etwas teurere, aber durch den Quadcore-Prozesser des PI Zero 2 auch schnellere Variante. Auch wenn der PI Zero 2 einen eigenen WLAN-Chip besitzt, verwenden wir einen externen USB-WLAN-Dongle, da nur dieser einen Anschluss für eine bessere Außenantenne besitzt.

Der PI Zero 2 W ist übrigens DEUTLICH schneller als sein Single-Core-Kollege und wird deshalb ausdrücklich für dieses Projekt empfohlen.

Benötigte Hardware:

Raspberry PI Zero 2 W

USB/RJ45 Hub - Beispiel 1, Beispiel 2

USB-WLAN-Dongle

Externe WLAN-Antenne

ggfs. Adapter zwischen Dongle und Antenne

Powerbank (so groß wie möglich) mit „Pass-through“-Fähigkeit. D.h. sie kann Strom abgeben, während sie gerade aufgeladen wird. Das ist wichtig, um hier evtl. ein Solarpanel anzuschließen zu können um die Autarkie zu erhalten und den Betrieb zu verlängern.

USB-Kabel von Powerbank zum PI (liegt in der Regel der Powerbank bei)

Gehäuse - Beispiel 1 - Beispiel 2 - Beispiel 3 - Achtung: Es kommt nicht jedes Gehäuse in Frage. Dieses muss mit bedacht passend zum Adapter-Board gewählt werden.

SD-Karte (Größe nach Belieben, aber im Endeffekt: So groß wie möglich)

Aufbau vor dem ersten Einschalten

Klebe-Pads auf den Prozessor (schwarz) und den WLAN-Chip (silbern) kleben

Kühlkörper aufsetzen

PI auf die Trägerplatine setzen, dabei bitte nur dafür sorgen, dass diese nicht Zuviel „herumrutscht“ damit die Kontakt unten nicht beschädigt werden.

Mit viel langen Schrauben Kühlkörper und PI auf die Trägerplatine verschrauben

Baugruppe in Gehäuse setzen

Deckel drauf

WLAN-Dongle anstecken

RJ-45-Kabel anstecken

Strom anstecken. bei dem gewählten Gehäuse kann die Stromversorgung über Micro-USB oder USB-C erfolgen.

An dieser Stelle machen mit der Installation des Betriebssystems weiter. Die Installationsanleitung wurde für den PI Zero entwickelt. Wenn sich hier Zero 2 W spezifisches ergibt, so wird dies vermerkt.

Startseite	Notfallbox	⇓ Hardware ⇓	Installation PI	Installation i386	Funktionen
Übersicht	WLAN-Dongle	Variante 1	✘ Variante 2	Optionen	Variante 3