Startseite	Notfallbox	⇓ Hardware ⇓	Installation PI	Installation i386	Funktionen
Übersicht	WLAN-Dongle	Variante 1	Variante 2	✘ Optionen	Variante 3

Optionen (nur Raspberry PI)

Strom sparen

Funktion

Strom sparen im Dauerbetrieb durch Abschaltung von Funktionen, welche nicht für die Notfallbox verwendet werden. Dies betrifft folgende Themen:

Bluetooth

HDMI-Ausgabe

[PI ZERO 2]: Abschalten des internen WLAN-Chips → Dokumentation folgt!

OS-Konfiguration

Per SSH anmelden

sudo nano /boot/config.txt

Am Ende der Datei folgende Zeilen hinzufügen:

### Stromspar-Optionen
#
# Bluetooth abschalten
dtoverlay=disable-bt
#
# HDMI-Screensaver einschalten
hdmi_blanking=1

Test

Kann nur mittels eines USB-Strommessgerätes überprüft werden.

Start-/Stop-Taster

Leider besitzt keiner der Raspberry PI erst ab dem Modell 5 (Ab Herbst 2023) ab Werk einen „Ein-/Aus-Schalter“. Alle anderen Modelle schalten sich ein, sobald diese mit Strom versorgt werden. Dies hat Vor- und Nachteile. Da man aber speziell ein Linux-Computer-System nicht einfach so durch „Stromverlust“ ausschalten sollte, mag es sinnvoll erscheinen, einen Solchen „Start-Knopf“ einzubauen.

Hardware

An den Pins 05 (GPIO03) und 06 (GND) wird ein Taster angeschlossen. Die Belegung ist bei ALLEN PI-Modellen gleich.

Funktion

Wird der PI mit der Stromversorgung verbunden, fährt er hoch.

Wird der angeschlossene Taster kurz gedrückt, führt der PI einen Neustart durch (reboot).

Wird der angeschlossene Taster lange gedrückt (> 5 Sekunden), fährt der PI herunter (shutdown).

Solange die Stromversorgung NICHT vom PI getrennt wird, kann dieser mit einem kurzen Tastendruck wieder gestartet werden.

OS-Konfiguration

Per SSH anmelden (pi)

sudo wget https://deutschland-funkt.de/notfallbox/lib/exe/fetch.php?media=:nfb:hardware:pishutdown.zip

sudo unzip pishutdown.zip

sudo cp pishutdown/pishutdown.py /usr/local/bin

sudo cp pishutdown/pishutdown.* /etc/systemd/system

sudo systemctl enable pishutdown && sudo systemctl start pishutdown

Test

Kurz drücken (< 3 Sekunden): PI startet neu
Lang drücken (> 3 Sekunden): Pi fährt herunter
Erneut drücken: PI fährt wieder hoch

Startseite	Notfallbox	⇓ Hardware ⇓	Installation PI	Installation i386	Funktionen
Übersicht	WLAN-Dongle	Variante 1	Variante 2	✘ Optionen	Variante 3