Notfallbox Mini: Installation per Image

Du hast keine Erfahrung mit Linux? Du hast keine Lust auf langes Herumgetippere? Du möchtest schnell Ergebnisse erzielen? Dann bist Du in der Installation über ein komplettes Image vollkommen richtig. Hier erhältst Du nach kurzer Wartezeit ein voll-funktionsfähiges System.

Schreiben des Images

Das gewünschte Image herunterladen - siehe hier!

Den Raspberry PI Imager für das eigene Betriebssystem herunterladen, installieren und starten.

Raspberry PI-Typ auswählen, OS auswählen:
Use custom auswählen
Image-Datei von der Festplatte auswählen:
SD-Karte oder USB-Speicher auswählen und WEITER klicken:
Die OS-Anpassungen NICHT bearbeiten und NICHT auswählen:
Sicherheitsabfrage bestätigen, bei Linux Root-passwort eingeben:

Nun wird das zuvor gespeicherte Notfallbox-Image vom eigenen Computer und auf die Speicherkarte / den USB-Stick geschrieben.

Nach dem Ende die Speicherkarte / den USB-Stick vom Programmiercomputer entfernen (wurde automatisch ausgeworfen) und in den PI einsetzen.

Erster Start

Wenn Verwendet: USB-WLAN-Dongle am USB-Port einstecken (Wichtig, sonst kann dieser nicht erkannt werden).

Strom am dafür vorgesehenen USB-Port anstecken

Beobachten, ob und wie auf dem PI die grüne LED reagiert: PI Zero x & 5: LED leuchtet kontinuierlich / PI 1-4: LED leuchtet nicht mehr bzw. blinkt wenn auf dem Medium gelesen/geschrieben wird.

Am hauseigenen Router einen Blick auf das Netzwerk werfen. Sobald dort eine „notfallbox“ auftaucht, die IP-Adresse notieren (z.B. 192.168.42.23). Beim ersten Start dem PI (je nach Modell) bitte schon 5 Minuten Zeit geben! Er muss noch einiges erkennen und einrichten. Bei allen späteren Starts/Restarts geht es dann wesentlich schneller.

Die Notfallbox Mini sollte nun im Browser auf einem Client im gleichen Netzwerk unter der zuvor notierten Adresse aufrufbar sein.

Der Notfallbox-eigene SSH-Client wird im Browser unter https://10.0.0.1:6175 gestartet. Es kann auch die IP-Adresse des LAN-Ports (soweit vorhanden) verwendet werden.

Beim ersten Login die Fehlermeldung bezüglich des SSH-Zertifikates ignorieren bzw. akzeptieren

login: notfallbox

password: notfallbox

Standard-Einstellungen nach der Installation

Die Notfallbox M wird immer mit folgenden Standard-Einstellungen installiert:

Beschreibung	Grund-Einstellung	Erklärung
Name in der Web-Oberfläche	Testbetrieb
Angezeigter Standort in der Web-Oberfläche	Teststandort
Wireless Access Point (WAP)	aktiviert
SSID des WAP	Notfallbox-xxyyzz	xxyyzz = automatisch vergebener 6-stelliger Hex-Code (1)
Name des verwendeten Wlan-Interfaces	wlan0
Kurznachrichten-Dienst	Nicht aktiviert
Cloud-Dienst	Nicht aktiviert
Android-APK	0 Dateien (Nicht aktiv)
OSM-Karten	0 Dateien (Nicht aktiv)
Kiwix-Datenbanken	WikiMed
PDF-Dateien	6 verschiedene Erste-Hilfe Anleitungen
Passwort Linux-Benutzer notfallbox	notfallbox
Passwort für den Admin des Kurznachrichten-Dienstes	notfallbox

Fußnoten:
1

Anpassung der Einstellungen auf persönliche Bedürfnisse

Des geschieht über das Setup, welches HIER beschrieben wird.