Notfallbox Mini: Installationswege

Aufgrund den Rückmeldungen von Benutzern hat sich herausgestellt, das die ganze Sache doch nicht so einfach ist, wenn man keine Linux-Kenntnisse besitzt. Daher haben wir zwei verschiedene Installationswege zusammengestellt, welche ermöglichen, eine Notfallbox M installieren zu können.
Installation	Was geschieht	Anmerkungen
Image	Bedarf keinerlei Linux-Erfahrung: Ein vorgefertigtes und einsatzbereites Image wird geladen und auf Deinen Raspberry PI installiert.	Ready-to-go, kein Internet auf dem PI notwendig
Menügeführt	Minimale Linux-Erfahrung ist sinnvoll: Über ein interaktives Menü wird die Notfallbox frisch aus dem Netz installiert (immer die neueste Version)	So installieren, wie man es haben will,Netzwerkverbindung auf PI notwendig
Wir empfehlen grundsätzlich IMMER die Methode #2.

Die Notfallbox M wird immer mit folgenden Standard-Einstellungen installiert:

Beschreibung	Grund-Einstellung	Erklärung
Name in der Web-Oberfläche	Testbetrieb
Angezeigter Standort in der Web-Oberfläche	Teststandort
SSID des WiFi-Access-Points	Notfallbox-xxyyzz	xxyyzz = automatisch vergebener 6-stelliger Hex-Code (1)
Name des verwendeten Wlan-Interfaces	wlan0
Kurznachrichten-Dienst	Nicht aktiviert
Cloud-Dienst	Nicht aktiviert
Android-APK	0 Dateien (Nicht aktiv)
OSM-Karten	0 Dateien (Nicht aktiv)
Kiwix-Datenbanken	WikiMed
PDF-Dateien	6 verschiedene Erste-Hilfe Anleitungen
Passwort Linux-Benutzer notfallbox	notfallbox
Passwort für den Admin des Kurznachrichten-Dienstes	notfallbox

Fußnoten:
1