Notfallbox Mini: Tipps & Tricks

Da die Notfallbox Mini auf einem Raspberry PI Zero / Zero W / Zero 2W nicht ganz einfach zu handeln ist (u.a. aufgrund des fehlenden zweiten Netzwerkanschlusses) hier noch ein paar Hinweise, welche hilfreich sein können.

Sinnvolle Ergänzung: Adapter-Board

Falls man gerne etwas mehr an seiner Notfallbox Mini machen möchte, sollte man sich für die PI Zero-Familie einen solchen Adapter zulegen (siehe z.B. hier).
Hiermit erweitert man den Raspberry PI um mindestens eine LAN und zwei bis drei USB-Schnittstelllen. Das Ganze ist nicht mehr als ein USB-Hub und gibt es in verschiedenen Ausführungen - unter anderem, wie auf unserem Bild, direkt mit passendem Gehäuse.

Dateien auf die Notfallbox Mini bekommen

Dateien unter 2.048 kByte können über die Cloud direkt hochgeladen werden. Diese befinden sich dann im Ordner /var/www/html/cloud

Größere Dateien lädt man am besten über einen USB-Stick:

Die Notfallbox herunterfahren

Den WLAN-Dongle abstecken

USB-Stick mit Dateien anstecken

Die Notfallbox wieder hochfahren

USB stick mounten

Dateien ins Home-Verzeichnis kopieren

Notfallbox herunterfahren

USB-Stick gegen WiFi-Dongle tauschen

Hochfahren

per SSH einloggen und die Dateien an den Wunschort kopieren

PDF ergänzen und zum Download anbieten

ACHTUNG: Um diese einfache Vorgehensweise zu benutzen muss EINMALIG eine Datei in der Notfallbox ausgetauscht werden. Der nachfolgende Link erklärt, wie das geht: zur Anleitung hier klicken/tippen.

Dateien zuerst umbenennen: Die Browser-Anzeige übersetzt jedes Vorkommen eines _ in ein Leerzeichen. Daher bitte die Dateien mit einem aussagekräftigen Titel versehen und die Leerzeichen dann durch ein _ ersetzen (z.B. Erste-Hilfe_bei_Schulunfällen.pdf ergibt dann in der Anzeige Erste-Hilfe bei Schulunfällen).

Dateien wie oben beschrieben hochladen

per SSh einloggen

Die Dateien in das Download-Verzeichnis kopieren:

cp Erste-Hilfe_bei_Schulunfällen.pdf /var/www/html/download/pdf

Danach steht die Datei in der Abteilung „Nachschlagewerke“ bereit.

KIWIX Datenbanken ergänzen und zum Download anbieten

Datei wie oben beschrieben hochladen

per SSH einloggen

.ZIM-Dateien nach /var/www/html/kiwix kopieren

Eintrag in Download-Datei:

sudo nano /var/www/html/download/download_kiwix.csv
Format:

Kiwix,kiwix,dateiname.zim,Kiwix,"Titel der Datenbank",1<fs xx-small><fc #ff0000>x</fc></fs>,123456<fs xx-small><fc #ff0000>y</fc></fs>

Die letzten beiden Einträge bedeuten folgendes:
0/1 Bilder vorhanden, Dateigröße in Bytes

Eine Zeile pro Eintrag

Speichern, Schliessen

/var/www/html/kiwix/kiwix-manage /var/www/html/kiwix/bib.xml /var/www/html/kiwix/dateiname.zim

OSM-Karten ergänzen und zum Download anbieten

Datei wie oben beschrieben hochladen

*.osm.pbf Dateien kopieren nach /var/www/html/download/osm

sudo nano /var/www/html/download/download_kiwix.csv
Format:

Karten,osm,dateiname.osm.pbf,OSM,"Name der Karte",0,12345678

Der letzte Eintrag ist die Dateigröße in Bytes.

JAAAAA, das ist kompliziert

Die Notfallbox M ist ganz bewusst eine preiswerte Lösung und kann daher nicht mit einer umfangreichen Konfigurationsoberfläche etc. daher kommen.

Wer es etwas komfortabler mag, sollte sich mit der „großen“ Notfallbox: Für viele Benutzerbeschäftigen.