Startseite	Notfallbox	Hardware	Installation PI	⇓ Installation i386 ⇓	Funktionen
✘ Betriebssystem	AccessPoint	Web-Server	Inhalte	Sicherheit

Betriebssystem

Die Installation eines Linux-Systems auf einem x386-Computer unterscheidet sich nur in Feinheiten vom Raspberry PI. Nur einen Nachteil gibt es: Zur Installation benötigt man einen Bildschirm und eine Tastatur. Die Computer-Plattformen sind so unterschiedlich, dass man keine unbeaufsichtigte Installation vornehmen kann. Dies ist wiederum der Vorteil der Raspberry-Plattform.

Vorarbeiten

Unter htpps://debian.org die aktuelle Version des Debian gnu/Linux Betriebssystems herunterladen. Zum aktuellen Zeitpunkt erhält man die Version 12.2.0.

Programm zum Beschreiben von USB-Sticks herunterladen (z.B. Balena Etcher)

USB-Stick mit dem Debian-Image beschreiben

Erster Start

USB-Stick in den PC einstecken

Strom einschalten und vom USB-Stick booten. Wie man dies macht, hängt tatsächlich von jedem Einzel-PC selbst ab. In der Regel drückt man nach dem Systemstart die ESC, DEL oder eine Funktionstaste, um in das BIOS oder die Auswahl des Boot-Mediums zu kommen. Bei unserem PC ist es F7.

Der PC bootet nun vom USB-Stick und zeigt danach den Debian-Startbildschirm

INSTALL auswählen

Select a Language → German

Auswählen des Standorts → Deutschland

Tastatur konfigurieren → Deutsch

Netzwerk einrichten → Bitte hier Den Netzwerkanschluss auswählen, welcher den LAN-Anschluss bezeichnet. In der Regel steht irgend etwas von „Gigabit Ethernet“ dabei und die Netzwerkschnittstelle beginnt mit enp

Rechnername → notfallboxI386

Domain-Name → bitte das Feld leeren und ENTER drücken

Root-Passwort → notfallbox

Vollständiger Name → Kann leer bleiben

Benutzername → notfallbox

Passwort → notfallbox

Festplatten partitionieren → Geführt - vollständige Festplatte verwenden ACHTUNG: Die Festplatte wird hierdurch gelöscht!

Festplatten partitionieren → Bitte die entsprechende Festplatte auswählen - diese lässt sich leicht anhand der Größer erkennen, bei uns ist das eine 256 GB SSD. ACHTUNG: Bitte nicht den USB-Stick auswählen, sonst beginnt man von vorne.

Festplatten partitionieren → Separate /home-, /var- und /tmp-Partitionen

Festplatten partitionieren → Partitionierung beenden und Änderungen übernehmen

Festplatten partitionieren → Änderungen auf Festplatten schreiben? Ja

Paket-Manager konfigurieren → Deutschland

Paket-Manager konfigurieren → Man nimmt hier den am nächsten gelegenen Spiegelserver - wir nehmen ftp.uni-kl.de

Paket-Manager konfigurieren → HTTP-Proxy-Daten bitte leer lassen

Konfiguriere popularity-contest → Nein

Software-Auswahl → *SSH Server & Standard-Systemwerkzeuge auswählen - alles andere NICHT markieren. * Je nach Rechner-Geschwindigkeit geht man nun Kaffee-Trinken (oder schreibt Dokumentation) * Installation abschließen → USB-Stick entfernen Weiter ==== Headless-Betrieb ==== Bevor wir Bildschirm und Tastatur entfernen: * Einmalig am Gerät selbst anmelden * login: notfallbox * password: notfallbox**

ip a

Unter der LAN-Schnittstelle (z.B. enp2s0) unter „inet“ die IP-Adresse notieren (für den SSH-Login)

Den Namen des USB-WLAN-Dongles notieren. Dieser beginnt in der Regel mit „wlx“. Sollte beispielsweise noch ein „wlp1s0“ auftauchen, so besitzt der Computer einen eigenen WLAN-Chip, welcher uns aber nicht interessiert, solange der Computer keinen Antenenn-Ausgang besitzt.

exit

PER SSH https://putty.org anmelden mit der zuvor notieren IP-Adresse

password: notfallbox

Gelingt der SSH-Login können Bildschirm und Tastatur am Gerät selbst entfernt werden.

… nun geht es weiter mit der Konfiguration des WAP (Wireless Access Point).

Startseite	Notfallbox	Hardware	Installation PI	⇓ Installation i386 ⇓	Funktionen
✘ Betriebssystem	AccessPoint	Web-Server	Inhalte	Sicherheit