V1: Betriebssystem

ACHTUNG: Wir empfehlen grundsätzlich, die Befehle aus dieser Dokumentation (grau hinterlegt) zu KOPIEREN und in SSH wieder einzufügen! Das erspart nicht nur eine Menge Tipp-Arbeit sondern verhindert auch Fehler

Vorbereiten des Betriebssystemes

Den Raspberry PI Imager für das eigene Betriebssystem herunterladen, installieren und starten.

Folgende Auswahlen treffen

Raspberry PI Modell: z.B. Raspberry PI Zero

Betriebssystem (OS): Raspberry PI Os (other) → Raspberry PI OS … LITE - wenn in der Liste zwischen 32 und 64 bit unterschieden wird, dann bitte die 64 bit Version nehmen (schneller). Der PI Zero und Zero W arbeitet nur mit 32bit.

SD-Karte: Eine im System vorhandene SD-Karte oder USB-Stick (erst ab PI 3B+) auswählen

WEITER

EINSTELLUNGEN BEARBEITEN

TAB ALLGEMEIN wählen
Hostname: notfallbox
Benutzername: notfallbox
Passwort: notfallbox
Spracheinstellungen festlegen: Zeitzone: Europe/Berlin / Tastaturlayout: de

TAB DIENSTE wählen:
SSH aktivieren
Passwort zur Authentifizierung verwenden

SPEICHERN

Möchten Sie die vorher festgelegten OS Anpassungen verwenden? JA

Nun wird das OS-Image aus dem Netz frisch heruntergeladen und auf die Speicherkarte / den USB-Stick geschrieben.

Nach dem Ende die Speicherkarte / den USB-Stick vom Programmiercomputer entfernen (wurde automatisch ausgeworfen) und in den PI einsetzen.

Erster Start

Raspberry PI mit dem USB/RJ45 verbinden und verschrauben

RJ45-Kabel mit Verbindung zum eigenen LAN einstecken

Wenn Verwendet: USB-WLAN-Dongle am USB-Port einstecken (Wichtig, sonst kann dieser nicht erkannt werden).

Strom am dafür vorgesehenen Micro-USB-Port anstecken

Beobachten, ob und wie auf dem PI die grüne LED reagiert: PI Zero x & 5: LED leuchtet kontinuierlich / PI 1-4: LED leuchtet nicht mehr bzw. blinkt wenn auf dem Medium gelesen/geschrieben wird.

Weiterer Start

Am hauseigenen Router einen Blick auf das Netzwerk werfen. Sobald dort eine „notfallbox“ auftaucht, die IP-Adresse notieren (z.B. 192.168.42.23). Beim ersten Start dem PI bitte schon 5 Minuten Zeit geben! Er muss noch einiges erkennen und einrichten. Bei allen späteren Starts/Restarts geht es dann wesentlich schneller.

In der Zwischenzeit: SSH-Client für Windows puTTY herunterladen, installieren und starten - Allerdings hat Windows seit Version 7 einen SSH-Client an Board. puTTY ist nur komfortabler. Unter jedem Linux ist ein SSH-Client ebenfalls mit an Board.

Auf die zuvor herausgefundene IP-Adresse des PI eine SSH-Verbindung herstellen - Dabei eine Fehlermeldung bezüglich des SSH-Zertifikates ignorieren bzw. akzeptieren

login: notfallbox

password: notfallbox

Konfiguration mit raspi-config

sudo raspi-config

5 Localisation Options

L1 Locale

de_DE.UTF-8 UTF-8 - de_DE.UTF-8 als Standard

L4 WLAN-Country: DE

6 Advanced Options

A1 Epand Filesystem

Finish

Would you like to reboot now? YES

Update und Programminstallation

Über ssh anmelden

Indexe aktualisieren und neueste Programmversionen laden:
sudo apt -y update && sudo apt -y upgrade

Ausführliches Kaffee-Trinken gehen ist nur beim Pi Zero / Zero W notwendig, denn wir laden ja immer schon die neueste Betriebssystemversion aus dem Netz herunter. Aber bitte dennoch nicht vergessen.

Einfach nochmal, weil es so schön war: sudo reboot

… nun geht es weiter mit der Konfiguration des WAP (Wireless Access Point).