Notfallbox Xpi: Betriebssystem

ACHTUNG: Wir empfehlen grundsätzlich, die Befehle aus dieser Dokumentation (grau hinterlegt) zu KOPIEREN und in SSH wieder einzufügen! Das erspart nicht nur eine Menge Tipp-Arbeit sondern verhindert auch Fehler

Vorbereiten des Betriebssystemes

Den Raspberry PI Imager für das eigene Betriebssystem herunterladen, installieren und starten.

Folgende Auswahlen treffen

Raspberry PI Modell: z.B. Raspberry PI Zero 2 W

Betriebssystem (OS): Raspberry PI OS (other) → Raspberry PI OS … LITE - wenn in der Liste zwischen 32 und 64 bit unterschieden wird, dann bitte die 64 bit Version nehmen (schneller)

SD-Karte: Eine im System vorhandene SD-Karte oder USB-Stick (erst ab PI 3B+) auswählen

WEITER

EINSTELLUNGEN BEARBEITEN

TAB ALLGEMEIN wählen
Hostname: notfallbox
Benutzername: notfallbox
Passwort: notfallbox
Spracheinstellungen festlegen: Zeitzone: Europe/Berlin / Tastaturlayout: de

TAB DIENSTE wählen:
SSH aktivieren
Passwort zur Authentifizierung verwenden

SPEICHERN

Möchten Sie die vorher festgelegten OS Anpassungen verwenden? JA

Nun wird das OS-Image aus dem Netz frisch heruntergeladen und auf die Speicherkarte / den USB-Stick geschrieben.

Nach dem Ende die Speicherkarte / den USB-Stick vom Programmiercomputer entfernen (wurde automatisch ausgeworfen) und in den PI einsetzen.

Erster Start

Raspberry PI mit dem USB/RJ45 verbinden und verschrauben

RJ45-Kabel mit Verbindung zum eigenen LAN einstecken

USB-WLAN-Dongle am USB-Port einstecken (Wichtig, sonst kann dieser nicht erkannt werden).

Strom am dafür vorgesehenen Micro-USB-Port anstecken

Beobachten, ob und wie auf dem PI die grüne LED reagiert: PI Zero x & 5: LED leuchtet kontinuierlich / PI 1-4: LED leuchtet nicht mehr

Der Raspberry PI 5 startet während dem allerersten Boot-Vorgang mindestens zweimal neu. Bitte nicht erschrecken

Weiterer Start

Am hauseigenen Router einen Blick auf das Netzwerk werfen. Sobald dort eine „notfallbox“ auftaucht, die IP-Adresse notieren (z.B. 192.168.42.23). Beim ersten Start dem PI bitte schon 5 Minuten Zeit geben! Er muss noch einiges erkennen und einrichten. Bei allen späteren Starts/Restarts geht es dann wesentlich schneller.

[WINDOWS]: In der Zwischenzeit SSH-Client puTTY herunterladen, installieren und starten - Allerdings hat Windows seit Version 7 einen SSH-Client an Board. puTTY ist nur komfortabler. Unter jedem Linux ist ein SSH-Client ebenfalls mit an Board.
[LINUX]: ssh läuft hervorragend über die Kommandozeile - z.B. ssh 192.168.83.126 -l notfallbox

Auf die zuvor herausgefundene IP-Adresse des PI eine SSH-Verbindung herstellen - Dabei eine Fehlermeldung bezüglich des SSH-Zertifikates ignorieren bzw. akzeptieren

login: notfallbox

password: notfallbox

Konfiguration mit raspi-config

sudo raspi-config

5 Localisation Options

L1 Locale

de_DE.UTF-8 UTF-8 - de_DE.UTF-8 als Standard

L4 WLAN-Country: DE

6 Advanced Options

A1 Epand Filesystem

Finish

Would you like to reboot YES

Nach dem Neustart

Über ssh anmelden

su (Passwort = notfallbox

apt -s install sudo && sudo nano /etc/sudoers
In der Zeile unterhalb dem Eintrag für „root“ bitte folgendes ergänzen:
notfallbox ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD: ALL

Editor beenden und speichern.

exit

Nun geht es weiter zu Installation der Notfallbox selbst.