Notfallbox Xpc: Wireless Access Point (WAP) EXTERN

Diese Konfigurationsanleitung geht von der Voraussetzung aus, dass die Notfallbox mit dem externen AccessPoint betrieben wird oder als reiner Server an einem internen LAN/WLAN-Netz betrieben wird. Hierfür ist zusätzliche Hardware in Form eines OpenWRT-Routers notwendig.

Die Dokumentation hierzu ist noch in der Entstehung.