Version Xpx (eXtra-PC): Gruppenserver

Will man in eine Gemeinde (mehrere Dörfer/Stadtteile) bzw. eine Kommune (mehrere Gemeinden) strukturieren, benötigt man Systeme, mittels welchen man sich untereinander verständigen kann. Vernetzung ist der Schlüssel zu einer erfolgreichen Zusammenarbeit. Die Version Xpc arbeitet auf Basis eines i86-kompatiblen Personal Computers.

Beschreibung

Eine aus mehreren Ortschaften und Dörfern bestehende Gemeinde oder eine Kleinstadt mit mehreren aussenliegenden Ortsteilen soll miteinander in Verbindung treten - und zwar so, dass Gemeindeteile zwar unabhängig agieren, aber doch gemeinsam Ressourcen nutzen und vor allem sich untereinander koordinieren können.

Der Notfall-Server bietet die Möglichkeit zur Zusammenarbeit auf elektronischer Ebene und ergänzt damit Sprach-Funknetze in idealer Weise.

Typischer Anwendungsfall

Ausfall des Internet (und/oder Telefon und Mobiltelefon)

Blackout (Stromausfall im eigenen Wohngebiet)

Dorf, Ort, Stadtteil eingeschlossen, abgetrennt, von aussen nicht erreichbar

Hardware

AMD/INTEL PC der Serie „Mini-PC“

AMD/INTEL Notebook / Laptop

12V-Anschlusskabel

Soll die Notfallbox Xpc einen lokalen WLAN-Hotspot bzw. WAP zur Verfügung stellen, so

… wird ein LAN/WLAN-Switch mit OpenWRT-Software eingesetzt. Damit werden keine Ressourcen für den WAP auf dem PC verschwendet und die Sicherheit auf eine einfacher zu verwaltende Einheit verlagert.

… kann der WAP auch lokal auf dem PC selbst laufen.

In beiden Fällen ist das WiFI-Netzwerk verschlüsselt.

Die Kosten pro Einheit geben wir bewusst nicht an, da es hier unendliche viele Variationen und Kombinationsmöglichkeiten gibt.

Software

Installierte Software

Raspberry PI OS Bookworm (debian 12)

Apache Webserver

PHP 8.2

MariaDB

phpmyadmin

proFTPd FTP-Server

Citadel-Groupware

Shellinabox

MonstaFTP

Funktionen

Web-Interface

FTP Up-/Download

DHCP-Server

WLAN-Hotspot

Im Citadel-Server: EMail, Kalender, Kontaktverwaltung, Notizen, Aufgaben, Benutzergruppen, Zusammenarbeitsräume für Gruppen, 1:1 Chats, Gruppen-Chats

Zusätzliches

Die Notfallbox Xpc kann über den RJ-45 Anschluss und das WLAN (wenn nicht als WAP im Einsatz) jederzeit mit einem bestehenden Kommunikationsnetz auf TCP/IP-Basis verbunden werden. Hierfür muss im LAN lediglich ein DHCP-Server zur Verfügung stehen. WLAN kann als Client oder als DHCP-Server arbeiten.

Als Kommunikationsnetze kommen in Frage:

Intranet

Internet

HAM-NET

NPR70-Verteilernetz & Richtfunk-Linkstrecken (Amateur-Datenfunk, 435 MHz, 1 Mbit/s Datengeschwindigkeit)

Lizenzfreie Richtfunk-Strecken

Lizenzpflichtige Richtfunk-Strecken