Die Notfallbox im TCP/IP-Netzwerk

Grundsätzlich wurde die Notfallbox als Stand-Alone Gerät konzipiert, entwickelt und realisiert. ABER: Sie kann dennoch problemlos in einem LAN eingesetzt werden, so dies für den Nutzer von Interesse ist. Daher kann die Notfallbox auch in einem Netzwerk nützlich sein - z.B. als Wiki oder als Server - auch wenn dies nicht ihr primärer Anwendungszweck ist.

Geeignete Hardware

Tatsächlich ist für diese Anwendung jede Hardware verwendbar - mit Ausnahme des Raspberry Pi Zero. Wenn die Notfallbox Mini auf einem Raspberry PI in Standardkonfiguration mit dem Wireless Access Point betrieben wird, steht auf dem Pi Zero keine weitere Netzwerkschnittstelle zur Verfügung. Wird auf den WAP verzichtet, können sogar Pi Zeros sinnvoll werden, da der verfügbare USB-Port ja für einen USB-2-LAN-Adapter zur Verfügung steht.

LAN-Schnitstelle mit DHCP

Bei der von uns angewandten Konfiguration wird die LAN-Schnittelle grundsätzlich im DHCP-Modus betrieben und kann daher an jedem LAN betrieben werden, der einen DHCP-Server enthält und somit der Notfallbox eine IP-Adresse verleihen kann.

Datei: /etc/systemd/network/dhcp.network Inhalt für Notfallbox Mini und Notfallbox Xpi

[Match]
Name=eth*
[Network]
DHCP=yes

Datei: /etc/systemd/network/dhcp.network Inhalt für Notfallbox Xpc:

[Match]
Name=en*
[Network]
DHCP=yes

LAN-Schnittstelle mit statischer Adresse

Steht kein DHCP-Server zur Verfügung, kann die IP-Adresse auf statische Werte umgestellt werden - welche dann natürlich zum Rest des Netzwerks passen müssen

Datei: /etc/systemd/network/static.network Beispiel für Notfallbox Mini und Notfallbox Xpi

[Match]
Name=eth*
[Network]
Address=192.168.42.100/24
Gateway=192.168.42.1

Datei: /etc/systemd/network/static.network Beispiel für Notfallbox Xpc

[Match]
Name=en*
[Network]
Address=192.168.42.100/24
Gateway=192.168.42.1

WLAN? Geht auch!

Die Notfallbox problemlos auch ohne eigenen Wireless-Access-Point betrieben werden (Siehe hier). Diesen kann man einfach auf Kommandozeilen-Ebene über das Setup-Programm ausschalten. Es wird allerdings bei der Erstinstallation bereits auf den gewünschten Anwendungszweck hin abgefragt.

In diesem Fall ist die Anbindung der Notfallbox auch per WLAN an ein Netzwerk möglich, da die Schnittstelle ja nicht durch den Wireless Access Point blockiert ist.

Quelle

Detaillierte Informationen für Debian GNU/Linux (Bookworm)