Notfallbox: Verwaltung Netzwerk

Navigation
✘	Inhaltsverzeichnis	⇒

Um die unterschiedlichen Einsatzszenarien der Notfallbox verwalten zu können, haben wir die Netzwerk-Konfiguration inzwischen in das separate Tool „Netzwerk“ ausgelagert.

Inhaltsverzeichnis

Allgemeines zum Setup

ENDE - Beenden des Tools

WLAN

intern - Aktivierung eines WAP mit dem Raspberry PI onboard-Chip (nur 02W/3/4/5)

usb - Aktivierung eines WAP mit einem USB-Wifi-Dongle

no - Es wird keine drahtlose Kommunikation verwendet (Server-Mode)

LAN

client - Die IP-Adresse wird von einem DHCP-Server im Netzwerk bezogen

static - Es wird eine feste IP-Adresse gesetzt.

Navigation
✘	Inhaltsverzeichnis	⇒