Notfallbox: Verwaltung Netzwerk

Navigation
⇐	Inhaltsverzeichnis	⇒

WLAN: intern

Mittels dieser Auswahl wird ein WLAN-Hotspot unter Nutzung des Raspberry PI internen WiFi-Chips erstellt und freigeschaltet.

Im Menü kann man nun im Status nie relevanten Parameter für diesen Hotspot ablesen.

Navigation
⇐	Inhaltsverzeichnis	⇒