Notfallbox: Verwaltung

Navigation
⇐	Inhaltsverzeichnis	⇒

Status

Hier sehen wir eine Live-Anzeige des aktuellen Zustands der Notfallbox.

Bereich 1: Aktueller Zustand aller über GPIO eingespeisten Werte. Dies betrifft auch den I²C- und SPI-Bus. Werte, welche rot markiert sind, liegen ausserhalb der, durch den Systemverwalter festgelegten, Grenzwerte. Ob ein Wert hier angezeigt wird, legt ebenfalls der Systemverwalter fest. Siehe hierzu auch GPIO.

Bereich 2: Die Laufzeit-Parameter zeigen an, wie es der Notfallbox-Hardware (dem Computer) derzeit geht:

Betriebstemperatur des Prozessors

Anzahl lokal angemeldeter Benutzer

Durchschnittliche Prozessor(en)last der letzten 5 Sekunden

Auslastung des RAM-Speichers

Auslastung des Massenspeichers

Datum / Uhrzeit der Notfallbox

Startdatum der Notfallbox

Laufzeit der Notfallbox

Diese Werte ändern sich folglich mit jeder Auffrischung der Seite.

Bereich 3: Es folgen noch einige Informationen zum System selbst:

Variante und Version der Notfallbox

Software-Version des Version-Tools

Software-Version des Update-Tools

Hostname - der eigentliche Computername

Betriebssystemvariante und Version

Version des Kernels

Welche CPU-Architektur wird verwendet?

Modell des im Betrieb befindlichen Raspberry PI (*)

Architektur des im Betrieb befindlichen Raspberry PI (*)

* Diese Informationen werden nur angezeigt, wenn ein Raspberry PI Computer verwendet wird.

Navigation
⇐	Inhaltsverzeichnis	⇒