Notfallbox: Verwaltung

Navigation
⇐	System-Log	⇒

System-Log

Die beste Status-Anzeige nützt nichts, wenn sich Fehler oder Anzeigen nur im Verlauf als aussagekräftig erweisen. So haben wir der Notfallbox die Funktion zur Verfügung gestellt, die in der Status-Anzeige auflaufenden Daten im Zeitraum zwischen 1 und 60 Minuten aufzuzeichnen. So können sich Stromverläufe oder die Daten der Wetterstation nachvollziehen lassen (siehe dazu Konfiguration).

Status, zeigt an ob ein Syslog automatisch geschrieben wird - und ggfs in welchem Intervall.

Ein Klick/Tip auf den Button schreibt einmalig ein vollständigs Syslog.

Mit diesem Button kann das gesamte aktuell gespeicherte Syslog im CSV-Format exportiert werden.

Möchte man das Syslog leeren, klickt/tippt man hier.

Die Logzeile enthält folgende Einträge

Zeitstempel des Logeintrages

Status aller digitalen GPIO-Sensoren

Status der am I²C-Bus angeschlossenen Sensoren

Spannung der Stromversorgung (derzeit inaktiv)

Stromverbrauch der Notfallbox (derzeit inaktiv)

Einschaltdatum der Notfallbox

Laufzeit der Notfallbox

Hinweis: Das Systemlog wird zukünftig noch erweitert.

Navigation
⇐	System-Log	⇒