Notfallbox (Xpc): Betriebssystem

Um die Kompatibilität mit dem Raspberry PI möglichst beizubehalte, empfehlen wir das Linux-Betriebssystem Debian GNU/Linux in der Version 12.x (Bookworm). Alle Konfigurationsschritte werden für dieses OS beschrieben und können auf anderen OS natürlich wenig bis stark abweichen. Wir können daher keine anderen OS supporten!

Installation

https://cdimage.debian.org/debian-cd/current/amd64/iso-cd/ … bitte das *.ISO-Image herunterladen!

Abhängig vom Zielcomputer mit einem Image-Tool (z.B. Balenea Etcher, Rufus) auf USB-Stick oder USB-SSD schreiben. Wer noch ein CD-laufwerk besitzt, kann beispielsweise CDburnerXP verwenden.

Den Zielrechner damit booten (ggfs im Bootmenü des BIOS die Reihenfolge der Boot-Laufwerke ändern).

Der Installationsvorgang am Zielrechner läuft dann wie folgt ab:

Install (Text-Oberfläche) auswählen

Sytem-Sprache: German

Land: Deutschland

Tastatur-Sprache: Deutsch

Netzwerk-Schnittstelle: Die Karte mit der Ethernet-Schnittstelle (z.B. enp2s0). Bitte auch hier NICHT über WLAN booten, da wir a) die interne WLAN-Schnittstelle später abschalten und b) einen externen WLAN-Dongle später für den Access-Point benötigen!

Rechnername: notfallbox (nach Belieben)

Domain-Name: bleibt leer!!!

Root-Passwort: notfallbox

Vollständiger Name des neuen Benutzers: notfallbox

Benutzername: notfallbox (Das Login)

Passwort: notfallbox (Das Login-Passwort)

Festplatten partitionieren:
Geführt - vollständige Festplatte verwenden
Passende Festplatte auswählen (Achtung: Diese wird vollständig gelöscht)
Alle Dateien auf eine Partition
Partitionierung beenden und Änderungen übernehmen
Änderungen auf die Festplatten schreiben? Ja

Paketmanager konfigurieren:
Spiegelserver: Deutschland
Spiegelserver: ftp.uni-kl.de
HTTP-Proxy-Daten: bleibt leer (wenn ihr keinen Proxy-Server im Einsatz habt)

An der Paketerfassung teilnehmen: Nein

Welche Software soll installiert werden?
SSH Server
Standard-Systemwerkzeuge
(SONST BITTE NICHTS!)

GRUB-Bootloader bitte auf das Medium der Linux-Installation einrichten

Installation abgeschlossen: Weiter

Boot-Medium während dem Neustart-Vorgang entfernen (nicht vorher!)

Übrigens: Der vorstehende Installationsvorgang läuft absolut problemlos auf einem virtuellen System. Zum Testen wurde hier folgendes genutzt: Oracle Virtual Box 7. Das virtuelle System arbeitet mit diesen Emulations-Vorgaben: 4 Intel CPUs, 8 GB RAM, 16 MB Grafikspeicher, 128 GB SATA HDD, IDE-CD-ROM (mit Debian-netiso Installations-CD), Netzwerkbrücke

Nach dem Neustart

Über ssh anmelden

su (Passwort = notfallbox

apt -s install sudo && sudo nano /etc/sudoers
In der Zeile unterhalb dem Eintrag für „root“ bitte folgendes ergänzen:
notfallbox ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD: ALL

Editor beenden und speichern.

exit

Nun geht es weiter zu Installation der Notfallbox selbst.