Notfallbox (Xpc): Menügeführte Installation

Auch die Notfallboxen Xpi und Xpc werden nun mit dem einheitlichen Installationsprogramm auf dem Computersystem betriebsbereit installiert und mit einem spezifischen Setup-Programm anschliessen konfiguriert.

Installationsprogramm laden und starten

wget https://notfallbox.info/download/NFB_Installation && chmod 777 NFB_Installation && ./NFB_Installation

Abfrage, welche WiFi-Konfiguration verwendet wird

In der Versionsabfrage bitte „Xpc“ auswählen

Im Anschluss wird die Installation gestartet.

Sind alle Installationschritte erledigt, dann ist die Notfallbox Xpc betriebsbereit - wie ein Abruf im Browser auf einem Client beweisen sollte.

Erster Start

Wenn Verwendet: USB-WLAN-Dongle am USB-Port einstecken (Wichtig, sonst kann dieser nicht erkannt werden).

PC einschalten

Warten bis der Login-Prompt erscheint

login: notfallbox

password: notfallbox

ip a

Die LAN-Schnittstelle beginnt in der Regel im Bezeichner mit enp.

IP Adresse ablesen und notieren (für den Fall, dass man per SSH auf den Rechner zugreifen will).

Installationsprogramm laden und starten

wget https://notfallbox.info/download/NFB_Installation && chmod 777 NFB_Installation && ./NFB_Installation

Das Installationsprogramm startet.

Wir wollen eine „große“ Notfallbox installieren und wählen daher Xpc aus. Mehr Auswahl haben wir auf einem PC sowieso nicht

Bitte nun die gewünschte WiFi-Konfiguration auswählen:

intern: Es wird der Computer-eigene WLAN-Chip genutzt.

USB: Es wird nach einem USB-Wifi-Dongle gesucht.

nein (Server-Modus): Es wird kein WLAN-Access-Point installiert. In diesem Fall bleiben alle PC-eigenen WLAN/LAN-Schnittstellen frei für eine Verbindung in ein LAN oder WLAN. Ein WAP kann jederzeit über das Setup-Programm aktiviert werden (Internet notwendig).

Sicherheitsabfrage: An dieser Stelle entscheiden wir, ob die Notfallbox nun installiert werden soll, oder die Installation „schadenfrei“ abgebrochen wird.

Nun erfolgen die ersten Installationsschritte:
Nach dem Betriebsystemupdate und der Installation des WLAN-Hotspot muss der Raspberry neu gestartet werden. Das macht die Software selbst.

Nun bitte wieder per SSH einloggen und die Installation forsetzen mit

./NFB_Installation

Die Installation des Hotspot wird fortgesetzt.
Der Webserver wird heruntergeladen und installiert.
Die Inhalte (die Notfallbox-Software) wird heruntergeladen und installiert.

Mit der Schlussmeldung ist die Notfallbox fertig installiert. Diese wird - nach dem Klicken auf „OK“ noch einmal final neu gestartet.

Standard-Einstellungen nach der Installation

Die Notfallbox Xpc wird immer mit folgenden Standard-Einstellungen installiert:

Beschreibung	Grund-Einstellung	Erklärung
Name in der Web-Oberfläche	Testbetrieb
Angezeigter Standort in der Web-Oberfläche	Teststandort
Wireless Access Point (WAP)	aktiviert
SSID des WAP	Notfallbox-xxyyzz	xxyyzz = automatisch vergebener 6-stelliger Hex-Code (1)
Name des verwendeten Wlan-Interfaces	wlan0
Kurznachrichten-Dienst	Nicht aktiviert
Cloud-Dienst	Nicht aktiviert
Austausch-Forum	Aktiviert
Android-APK	0 Dateien (Nicht aktiv)
OSM-Karten	0 Dateien (Nicht aktiv)
Kiwix-Datenbanken	WikiMed
PDF-Dateien	6 verschiedene Erste-Hilfe Anleitungen
Passwort Linux-Administrator root	notfallbox
Passwort Linux-Benutzer notfallbox	notfallbox
Passwort für den Admin des Kurznachrichten-Dienstes	notfallbox
Passwort für den Admin des Austausch-Forums	notfallbox

Fußnoten:
1

Anpassung der Einstellungen auf persönliche Bedürfnisse

Um Euch die Einrichtung und Konfiguration der Notfallbox Xpc zu erleichtern, haben wir ein Setup-Programm entwickelt. Dieses wird automatisch mitinstalliert und ist per SSH jederzeit aufrufbar. Mittels dieses programmes können alle Einstellungen der Notfallbox aktiviert, geändert, konfiguriert und wieder deaktiviert werden.

Login per ssh

Setup (Dies ist der Programm-Name.)

… fertig

Siehe dazu auch die Dokumentation für das Setup-Programm.