Startseite	Notfallbox	⇓ Hardware ⇓	Installation PI	Installation i386	Funktionen
Übersicht	WLAN-Dongle	Variante 1	Variante 2	Optionen	✘ Variante 3

Variante 3: i386 Plattform

Selbstverständlich will niemand verheimlichen, dass man das Ganze Paket auch auf einem Intel/AMD-Rechner aufbauen kann. Auch hier gibt es kleine und (relativ) stromsparende Geräte. Gezeigt wird hier der Hardware-Aufbau eines „Beispiel-PC“.

Benötigte Hardware

IBM-Kompatibler PC mit Intel oder AMD CPU

min. 1 GB RAM

min. 32 GB HDD oder SSD (SSD ist natürlich besser, weil stromsparender)

Stromversorgung per 12 Volt Gleichspannung

HDMI oder VGA-Anschluss

Anschluss für Tastatur (USB oder PS/2)

mind. 1 freien USB-Anschluss für USB-WLAN-Dongle

LAN-Anschluss

USB-WLAN-Dongle

Man sieht, dass die Anforderungen relativ gering sind. Jedoch wurde für die aktuelle Dokumentation ein Mini-PC neu beschafft, welcher nach Abschluss der Doku als Büro-PC unter Windows 10 weiterverwendet wird.

Zur Erstinstallation werden benötigt:

Bildschirm

Tatstatur

Beide Geräte können im Regelbetrieb weggelassen werden und müssen z.B. nur im Falle von Backup etc. angeschlossen werden.

Aufbau vor dem ersten Einschalten

PC auspacken und aufstellen

RJ45-LAN-Stecker einstecken

USB-WLAN-Dongle einstecken

Tastatur anstecken

Bildschirm anstecken

Einschalten und herausfinden, wie man von USB- und/oder CD-booten kann (im BIOS)

An dieser Stelle machen wir mit der Installation des Betriebssystems weiter.

Startseite	Notfallbox	⇓ Hardware ⇓	Installation PI	Installation i386	Funktionen
Übersicht	WLAN-Dongle	Variante 1	Variante 2	Optionen	✘ Variante 3