Wann und warum einen Raspberry PI?

Um eine Notfallbox aufzubauen, benötigt man einen Computer. Dieser sollte nach Möglichkeit folgende Anforderungen erfüllen:

Batteriebetrieb (12V oder USB 5,2V)

Stromsparend

Frei programmierbar ohne Programmierkenntnisse

Freies Betriebssystem und freie Anwendungen (Open Source etc)

WLAN / WiFi

Möglichst viel Speicherkapazität

Langlebig, Robust, Klein

Möglichst wenig Peripherie

Preisgünstig!

Puhhhhh … ganz schön viel, oder? Aber keine Sorge. Es gibt tatsächlich Computer, welche die Anforderung erfüllen!

Raspberry PI

Die Versionen 1 und 2 der Notfallbox arbeiten mit einem Raspberry PI Einplatinencomputer. Es handelt sich dabei um eine Entwicklung aus Großbritannien, welche tatsächlich auch dort (in den Werken der Fa. Sony) gefertig wird. Der PI ist inzwischen zu einem von zwei Standards im Bereich der Kleinstcomputer geworden (der andere trägt den Namen „Arduino“) und erfüllt alle von uns verlangten Voraussetzungen.

Nun gibt es den Raspberry PI inzwischen in sehr vielen verschiedenen Ausführungen. Grundsätzlich wird das System der Notfallbox (Version 1 & 2) und des Notfall-Servers (Notfallbox Version 3) auf allen Raspberry Computern lauffähig sein. Aber aufgrund des Stromverbrauches und der gelieferten Leistung benötigen wir für unsere drei Versionen unterschiedliche Modelle.

Hier aber erst einmal alle Raspberry PI Computer (unabhängig vom Formfaktor und der Baugröße) im tabellarischen Vergleich:

Name	Prozessoren	RAM	Wifi	LAN	USB	Bootmedium	Leistung*
Zero	1 GHz SingleCore	512 MB	*	*	1x Micro	SD-Karte	0.3/0.7 W
Zero W	1 GHz SingleCore	512 MB	2.4 GHz	*	1x Micro	SD-Karte	0.4/1.8 W
Zero 2 W	1 GHz QuadCore	512 MB	2.4 GHz	*	1x Micro	SD-Karte	0.7/2.5 W
3B+	1.4 GHz Quadcore	1 GB	2.4/5 GHz	MBit	4x USB 2.0	SD-Karte/USB	0.7/3.6 W
4B	1.8 GHz Quadcore	1/2/4/8 GB	2.4/5 GHz	GBit	2x USB 2.0/2x USB 3.0	SD-Karte/USB	2.7/6.4 W
5	2.4 GHz Quadcore	4/8 GB	2.4/5 GHz	GBit	2x USB 2.0/2x USB 3.0	SD-Karte/USB/M2.Speicher an PCIe HAT	3.2/8.6 W

LAN

In vielen Experimenten haben wir die verschiedenen Geräte getestet und können daher für jede Version die optimalen Geräte empfehlen:

Szenario	Raspberri PI	Funktionen	Besonderes
1	Zero / Zero W / 3	Nachschlagewerke, Infos (Statisch)	KEINE Datenbank notwendig
2	Zero 2 W	Wie Version 1 + Kurznachrichten, Cloud, Download, Admin-Oberfläche (Dynamisch)	MariaDB Datenbank
3	4 (bevorzugt) & 5	Wie Version 2 + Groupware-Server (EMail, Kalender, Zusammenarbeit, Gruppen) + Filetransfer	Citadel-Groupware