Was kann die Notfallbox?

Es ist gar nicht so einfach sich Gedanken darüber zu machen, was man alles brauchen kann, wenn man beispielsweise nicht mehr kommunizieren kann. Dem Initiator des Projekts kommt zu Gute, dass er die Welt noch ohne Internet kennen gelernt hat Zudem kann er sich gut in eine Welt versetzen, in welcher sowohl die Kommunikation als auch der Strom fehlen könnte.

Wie kommt man an die Daten?

Die Notfallbox beinhaltet einen WAP - einen Wireless Access Point. An diesen kann man sich per WLAN/WiFi drahtlos und ohne Verschlüsselung andocken. Es sind keine Passwörter notwendig. Wir hoffen, dass in der Katastrophe jeder andere Sorgen hat, als Notfallsysteme zu hacken. Wichtig war der einfache, schnelle und problemlose Zugang zu den Diensten und Informationen.

Ab der Version 143 kann man auch mit einem externen, über LAN angeschlossenen, Wireless Access Point arbeiten.

Die einzelnen Funktionen der Notfallbox

Anmerkung: Die Notfallbox S wird als eigenständige Variante nicht mehr unterstützt. Installiert man eine Notfallbox Xpi auf einem Raspberry PI Zero 2W, 3B+, 4 oder 5, so erhält man nach der Installation den Funktionsumfang der Notfallbox S. Dieser kann über das Setup-Programm erweitert werden.