Notfallbox: Verwaltung Netzwerk

Navigation
⇐	Inhaltsverzeichnis	⇒

WLAN: usb

Mittels dieser Auswahl wird ein WLAN-Hotspot unter Nutzung eines per USB angeschlossenen WiFi-Dongles erstellt und freigeschaltet.

Im Menü kann man nun im Status die relevanten Parameter für diesen Hotspot ablesen.

Navigation
⇐	Inhaltsverzeichnis	⇒