Notfallbox: Verwaltung

Navigation
⇐	Inhaltsverzeichnis	⇒

Notfall-Nachrichten

Hierbei handelt es sich schon um die Vorbereitungen für eine zukünftige Anwendung - nämlich dem Empfang von MQTT-Nachrichten (über welches System auch immer). Angedacht ist hier der Empfang über WLAN, 433 MHz Funk etc.

Die Funktion wurde zwar eingebaut, aber weder aktiv getestet noch steht aktuell ein Gegenstück - also ein Notfall-Nachrichten-Sender - zur Verfügung. Daher wird diese Funktion ab Installation aktuell dem Nutzer verborgen, ungeachtet dessen, ob über das Setup-Programm der MQTT-Server aktiviert wurde oder nicht.

Durch einen Klick/Tipper auf den NEIN-Button kann die Funktion aktiviert werden - was derzeit noch ziemlich sinnlos ist, da nichts empfangen werden kann.

Navigation
⇐	Inhaltsverzeichnis	⇒